
|  |
| --- |
| **LAGUNA TORNADO** |

Sterowana elektronicznie wanna balneologiczna do hydromasażu strefowego i masażu perełkowego całego ciała





|  |
| --- |
| **Najważniejsze właściwości** |

Wanna Laguna Tornado to wanna balneologiczna do hydromasażu i masażu powietrznego sterowana elektronicznie za pomocą dotykowego 7-calowego kolorowego wyświetlacza. Posiada 28 wbudowanych programów masażu oraz możliwość tworzenia własnych. Wyświetlacz umożliwia elektroniczny pomiar temperatury wody oraz ciśnienia wody w instalacji do hydromasażu.

* Automatyczne napełnianie, opróżniania i płukania wanny.
* Skorupy wanien firmy Chirana Progress wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmacnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał, który zapewnia długotrwałość bez względu na rodzaj kąpieli. Dzięki temu w wannach możliwe jest wykonywanie zabiegów balneoterapii z zastosowaniem wód kwasowęglowych, termalnych, solanek i innych.
* Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Tam, gdzie jest to potrzebne, wytłoczone zostały zagłówki, oparcia pleców, podparcia stóp, a również przymocowane odpowiednio profilowane poręcze i uchwyty. Do wyższych wanien dodawane są schodki z antypoślizgową powierzchnią, by ułatwić pacjentowi wejście i wyjście z wanny.
* Części składowe urządzenia wykonane są z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia materiałów i posiadają właściwe certyfikaty. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.
* Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.
* Wanny Chirana Progress zwracają uwagę swoim nowoczesnym wyglądem i rozwiązaniami z zakresu ergonomii terapii, stanowią doskonałe wyposażenie sanatoriów, placówek świadczących usługi z zakresu rehabilitacji, medycyny sportowej i rekreacji.

|  |
| --- |
| **Wyposażenie standardowe** |

* Sterowanie za pomocą kolorowego 7-calowego wyświetlacza dotykowego
* Laguna Tornado wersja 1: 124 dysze do hydromasażu wirowego, w tym 28 dysz do masażu perełkowego
* Laguna Tornado wersja 2: 124 dysze do hydromasażu wirowego plus dodatkowa pompa, opcjonalnie możliwość podłączenia systemu niezależnej pracy masażu perełkowego (180 dysz)
* 5 stref hydromasażu
* Prysznic ręczny do czyszczenia wanny
* Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia (elektromagnetyczny zmiękczacz wody)

|  |
| --- |
| **Charakterystyka dysz do hydromasażu** |

* Dysze do masażu wirowego o unikalnej prawnie chronionej konstrukcji i dużej trwałości - umożliwiają skuteczniejszy masaż
* Wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody (do regulowania siły masażu wirowego)
* Regulacja wydajności dysz do masażu wirowego
* Funkcja przepłukiwania (dezynfekcja wewnętrznych rur oraz dysz).

|  |
| --- |
| **Charakterystyka dysz do masażu perełkowego** |

* Konstrukcja dysz opracowana w porozumieniu ze znanymi zagranicznymi ośrodkami sanatoryjnymi pozwalająca realizować masaż całego ciała
* Dysze mają system osuszania

|  |
| --- |
| **Charakterystyka elektronicznego wyświetlacza dotykowego** |


* Łatwy sposób sterowania urządzeniem za pomocą kolorowego 7-calowego wyświetlacza dotykowego.
* 28 wbudowanych programów hydromasażu i dodatkowo programy własne.
* W pełni zautomatyzowane procedury.
* Elektroniczny pomiar i bieżący odczyt temperatury wody w wannie.
* Automatyczna regulacja temperatury wody w wannie w trakcie procedury.
* Automatyczna regulacja poziomu wody w wannie w trakcie procedury.
* Elektroniczny pomiar, bieżący odczyt i regulacja ciśnienia wody w instalacji do hydromasażu.
* Możliwość ustawiania czasu masażu w zakresie 0-99 minut.

|  |
| --- |
| **Wyposażenie opcjonalne** |

* masaż perełkowy: możliwość podłączenia systemu niezależnej pracy masażu perełkowego (180 dysz z systemem osuszania)
* wąż do masażu podwodnego z napowietrzaniem strumienia wody
* ozonoterapia
* przyłącze wody dodatkowej (np. z CO2, mineralnej)
* podparcie nóg
* schodki niskie 2-stopniowe
* chromatoterapia (wbudowane podświetlenie wody 40 punktami świetlnymi, 7 kolorów)
* podświetlenie spodu wanny (podświetlenie spodu wanny przy pomocy 48 diód zsynchronizowane z chromoterapią)
* podświetlenie panelu sterowania (podświetlenie wyświetlacza zsynchronizowane z chromoterapią)
* polecenie głosowe
* automatyczna dezynfekcja
* pulsacja
* podłączenie do systemy recyclingu
* rejestracja zabiegowa

|  |
| --- |
| **Dane techniczne** |

* Pojemność użytkowa: 200 l
* Maksymalna pojemność: 300 l
* Zasilanie: 3 x 400V/50Hz, 2300 VA
* Czas napełniania: 2,5 min.
* Czas wypuszczania wody: 2,1 min.
* Waga: 140 kg
* Wymiary (dług. x szer. x wys.): 2200 x 870 x 790-815 mm



**Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.**

